|  |  |
| --- | --- |
| das Kabel (-) der Seitenschneider (-) die Leitung (en) der Strom die Beleuchtung (en) der Alarmsensor (en) die Verdrahtung (en) die Wartung (en) die Reparatur (en) reparieren abklemmen  ausschalten/abschalten einschalten/anmachen die Dose (n) Steckdose der Phasenprüfer (-) elektrische Leitungen legen  Es fehlt Spannungdie Wartung durchführen Der Schalter ist kaputt.  Die Sicherung ist durchgebrannt.  Die Sicherung muss ausgewechselt werden . Wo ist der Unterverteiler?  Hier darf man elektrische Leitung nicht  führen.  Das Kabel ist tot. (ugs/pot.)  Ich kann technische Zeichnungen lesen.  Ich brauche eine Werkzeugkiste.  | Kabel obcinaczki boczne  przewód prąd oświetlenie czujnik alarmowy podpinanie przewodów przegląd naprawa naprawiać odłączać wyłączać włączać puszka gniazdko próbnik napięcia kłaść przewody elektryczne  Brak jest napięcia przeprowadzać przegląd   Włącznik jest popsuty.  Ten bezpiecznik jest spalony.  Ten bezpiecznik jest do wymiany.  Gdzie jest skrzynka bezpiecznikowa?  Tutaj nie można przeprowadzić przewodów elektrycznych.  Przewód jest bez napięcia.  Potrafię czytać rysunki techniczne.  Potrzebuję skrzynkę z narzędziami.   |

**Słowniczek elektromechanik**