|  |  |
| --- | --- |
| das Kabel (-)  der Seitenschneider (-)  die Leitung (en)  der Strom  die Beleuchtung (en)  der Alarmsensor (en)  die Verdrahtung (en)  die Wartung (en)  die Reparatur (en)  reparieren  abklemmen  ausschalten/abschalten  einschalten/anmachen  die Dose (n)  Steckdose  der Phasenprüfer (-)  elektrische Leitungen legen  Es fehlt Spannung  die Wartung durchführen  Der Schalter ist kaputt.    Die Sicherung ist durchgebrannt.    Die Sicherung muss ausgewechselt werden .  Wo ist der Unterverteiler?    Hier darf man elektrische Leitung nicht    führen.    Das Kabel ist tot. (ugs/pot.)    Ich kann technische Zeichnungen lesen.    Ich brauche eine Werkzeugkiste. | Kabel  obcinaczki boczne  przewód  prąd  oświetlenie  czujnik alarmowy  podpinanie przewodów  przegląd  naprawa  naprawiać  odłączać  wyłączać  włączać  puszka  gniazdko  próbnik napięcia  kłaść przewody elektryczne  Brak jest napięcia  przeprowadzać przegląd    Włącznik jest popsuty.    Ten bezpiecznik jest spalony.    Ten bezpiecznik jest do wymiany.    Gdzie jest skrzynka bezpiecznikowa?    Tutaj nie można przeprowadzić przewodów elektrycznych.    Przewód jest bez napięcia.    Potrafię czytać rysunki techniczne.    Potrzebuję skrzynkę z narzędziami. |

**Słowniczek elektromechanik**