OBSŁUGA UK ŁADU ROZRZĄDU

1. Kontrola pracy układu rozrządu (osłuchiwanie)
2. Wymiana elementów rozrządu (pasek, łańcuch, koła zębate, napinacze, ślizgi)
3. Regulacja luzów zaworowych
4. Kontrola naciągu paska
5. Usuwanie ewentualnych wycieków olju.